個別様式３号

省エネに向けた取り組み確認シート

《点検方法》

・当該年度に実施した取組内容に基づき、各項目について実行状況を点検します。

・実行できない項目がある場合は、チェック欄には印を付けず、その項目ごとに下欄にその理由、改善の予定などを記入します。

【外張被覆】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 加温開始前～期間中のチェックポイント | チェック欄 |
| １ | 温室内外に光を妨げるような障害物がないか |  |
| ２ | 被覆資材が汚れていないか |  |
| ３ | 温室の被覆資材の破れや隙間を点検したか |  |
| ４ | 天窓や出入口部の破損や隙間を点検したか |  |
| ５ | 被覆資材留具の緩みを点検したか |  |
| ６ | 換気扇シャッターや使用しない出入口の目張り、側面巻き上げフィルムの固定をしたか |  |

【内張カーテン】※張替えを行った場合のみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 加温開始前～期間中のチェックポイント | チェック欄 |
| １ | 内張カーテンに破れや隙間はないか |  |
| ２ | 内張カーテン裾部の隙間を点検をしたか |  |
| ３ | ハウス出入口付近や妻面は隙間のないように保温対策されているか |  |

**省エネ暖房の基本的な項目です。**

**これらの実践により10％程度の燃油削減が期待されます。**

※実行できない項目がある場合等の理由、改善の予定など（記入欄）